Windows 95 koneeseen "multiboot" valikko käyttäen loadlin.exe ohjelmaa

c:nconfig.sys [menu] menuitem=win95 menuitem=linux menudefault=win95,15 [linux] [win95] c:nautoexec.bat goto %config% :win95 doskey goto end :linux c:\linux\loadlin.exe c:\linux\vmlinuz root=dev/hda2 ro :end

Linuxin verkon määrittelyssä tarvittavat tiedostot:

Huom. kyseiset tiedostot ovat esimerkkejä EIKÄ niitä saa käyttää sellaisenaan /etc/resolv.conf

search math.jyu.fi jyu.fi nameserver 130.234.1.1 nameserver 130.234.1.6

/etc/sysconfig/network

ei bootp:ta kaytössä

NETWORKING=yes FORWARD_IPV4=false HOSTNAME=bonobo.math.jyu.fi GATEWAY=130.234.32.254 GATEWAYDEV=eth0

bootp kaytössä

NETWORKING=yes FORWARD_IPV4=false HOSTNAME=localhost.localdomain

/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

ei bootp:ta kaytössä

DEVICE=eth0 ONBOOT=yes IPADDR=130.234.xxx.xxx BROADCAST=130.234.255.255 NETWORK=130.234.0.0 NETMASK=255.255.0.0

bootp kaytössä

DEVICE=eth0 ONBOOT=yes BOOTPROTO=bootp